Приложение № 1

к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района ЛО

от  08.08.2011 г.  № 37

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В Г.П.ИМ. СВЕРДЛОВА,

ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗВИТИЮ, ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

 ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

	Учреждения, предприятия, сооружения
	Ед. измерения
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	
Учреждения образования

	Общеобразовательная школа
	1 место
	115
	

	Детское дошкольное учреждение
	1 место
	45
	

	Специализированное внешкольное учреждение (музыкальные, художественные, детского творчества)
	1 кружковое место
	10
	

	Досуговый центр (кинозал, компьютерный клуб, выставочный зал и др.)
	1 место
	40
	Возможно в многофункциональном центре

	Библиотека
	Тыс. ед. хранения
	4,5
	Возможно в комплексе с другими учреждениями культурно-просветительного характера

	Кинотеатр
	1 место
	12
	Возможно в многофункциональном центре и в универсальном зале

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	Больница
	1 койка
	9,4
	

	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	1 посещение в смену
	18,6
	

	В том числе:
	
	
	

	Для взрослых
	
	18,8
	

	Для детей
	
	17,5
	

	Станция (подстанция) скорой помощи
	1 автомобиль
	0,1
	

	Раздаточный пункт молочной кухни
	Кв. м. общей площади
	10
	

	аптека
	Кв. м. общей площади/объект
	60 на 10-12 тыс. жителей
	Возможно встроено-пристроенное

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Территория плоскостных спортивных сооружений
	Га
	0,7
	

	Спортивный зал
	Кв. м. площади пола зала
	60
	

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	Кв. м. общей площади
	70
	Возможно встроено-пристроенное, а также в универсальном зале, многофункциональном центре по месту проживания

	Детско-юношеская спортивная школа
	Кв. м. площади зала
	10
	

	Торговля и общественное питание

	Магазин продовольственных товаров
	Кв. м. торговой площади
	100
	Возможно встроено-пристроенный

	Магазин непродовольственных товаров
	Кв. м. торговой площади
	180
	Возможно встроено-пристроенный

	Предприятия общественного питания
	1 посад. место
	40
	

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания
	1 раб. Место
	5
	Возможно встроено-пристроенное

	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	Кг/смену
	10
	

	Химчистка самообслуживания, мини-химчистка6
	Кг/смену
	2
	

	Банно-оздоровительный комплекс
	1 помыв. Место
	5
	

	Гостиница
	1 место
	6
	

	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	0,2
	

	Общественный туалет
	1 прибор
	1
	

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения

	Опорный пункт охраны порядка
	Кв. м. общей площади
	120
	Возможно встроено-пристроенное

	РЭУ
	1 объект
	1 на 20 тыс. жителей
	Возможно встроено-пристроенное

	Отделение, филиал банка
	Кв. м. общей площади
	20
	Возможно встроено-пристроенное

	Отделение связи
	1 объект
	1 на 6-15 тыс. жителей
	Возможно встроено-пристроенное

	Нормы расчета стоянок легковых автомобилей

	Многоэтажная жилая застройка
	Кв. м./чел.
	0,8
	

	Поликлиника, больница
	Число машиномест на 100  единовременных посетителей
	15-20
	

	Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торгового зала более 200 кв.м. 
	Число машиномест на 100  единовременных посетителей
	15-25
	

	Рестораны, клубы, кафе городского значения
	Число машиномест на 50 мест
	15
	

	Водопотребление, водоотведение

	Многоэтажная жилая застройка
	л/чел. в сутки
	300
	

	Школы
	л/сут. на одного учащегося и преподавателя
	20
	

	Детский сад
	Л на одного ребенка
	110
	

	Поликлиника
	Л на одного больного в смену
	90
	

	Объекты бытового обслуживания
	Л на одного работающего
	25
	

	Гостиницы
	Л на одного проживающего
	200
	

	Магазины продовольственных товаров
	Л на одного работающего в смену
	250
	

	Магазин непродовольственных товаров
	Л на одного работающего в смену
	25
	

	Электроснабжение

	Многоэтажная жилая застройка: здания с плитами на природном газе
	Вт/кв. м общей площади квартир
	16,3
	

	Здания с электрическими плитами
	Вт/кв. м общей площади квартир
	20,9
	

	Теплоснабжение

	Укрупненный удельный расход на отопление жилых многоэтажных зданий при расчетной температуре наружного воздуха минус 26 -С
	Вт/кв. м общей площади 
	115
	

	Газоснабжение

	Многоэтажная жилая застройка: здания с плитами на природном газе
	Куб. м/чел.
	10
	

	Объекты инженерной инфраструктуры

	В соответствии с утвержденными настоящим решением показателями


1. В таблице учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего снабжения и подкачки воды, установленных в ЦТП или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории микрорайонов и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха.

2. Удельные нагрузки определены исходя из средней общей площади квартир 70 кв.м. в зданиях по типовым проектам и 150 кв.м. – для квартир повышенной комфортности (элитных) в зданиях по индивидуальным проектам и относятся к расчетному сроку концепции (схемы) развития.

3. При определении электрических нагрузок в существующих или проектируемых районах со средней площадью квартир 55 кв. м и менее величины удельных нагрузок, приведенных в таблице, умножаются на коэффициент 1,3.

