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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

 от «21» июля 2014г.  №  22


                                          пос. им. Свердлова

О согласовании предложения по изменению
предельных показателей этажности в жилых и

общественно-деловых зонах, плотности жилого

фонда в жилых зонах для жилой и смешанной 

застройки части территории дер.Новосаратовка,
расчетной плотности населения территории 

элементов планировочной структуры, определенных

Региональными нормативами градостроительного 

проектирования Ленинградской области


В соответствии с п.п. 3 и 4 Положения о порядке рассмотрения предложений по изменению предельных показателей этажности в жилых и общественно-деловых зонах, плотности жилого фонда в жилых зонах для жилой и смешанной застройки территории (части территории) населенных пунктов, расчетной плотности населения территории элементов планировочной структуры поселений, городского округа Ленинградской области, определенных Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденного постановлением правительства Ленинградской области от 11.02.2013 года № 27, учитывая положения генерального плана муниципального образования «Свердловское городское поселение» муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, на основании обращений ООО «Невский лесопарк», ООО «Олтон – Девелопмент», ЗАО «Племеной завод ПРИНЕВСКОЕ», ЗАО «ЦДС», совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать изменение предельных параметров, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области применительно к части территории деревни Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области, в соответствии с приложением к настоящему решению. 
	


2. Обратиться в Правительство Ленинградской области с предложением об установлении предельных показателей этажности в жилых и общественно-деловых зонах, плотности жилого фонда в жилых зонах для жилой и смешанной застройки, расчетной плотности населения территории элементов планировочной структуры, превышающих показатели, определенные Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области для указанной территории.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» по использованию земель, архитектуре, строительству и экологической безопасности.
Глава муниципального образования                                                   М.Н.Анисимова
Приложение 

к решению Совета депутатов

МО "Свердловское городское поселение" 

                                               от «21» июля 2014г.  №  22

Предложение

об установлении предельных показателей этажности в жилых и общественно-деловых зонах, плотности жилого фонда в жилых зонах для жилой и смешанной застройки, расчетной плотности населения территории элементов планировочной структуры, превышающих показатели, определенные Региональными нормативами градостроительного проектирования, 
применительно к части территории деревни Новосаратовка
*Номера и описание микрорайонов приведены в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1. Для территории, общей площадью 38,12 га, в границах планировочного микрорайона 05-01:

от пересечения планируемых автомобильных  дорог  «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» и  «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» (точка 1) на восток вдоль автодороги «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» до пересечения с планируемой Улицей №3 (точка 2), далее на юг вдоль  планируемой Улицы №3 до пересечения с планируемой Улицей №2 (точка 3), далее на запад вдоль планируемой Улицы №2 до  автодороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» (точка 4), далее на север вдоль западной границы автодороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» до исходной точки (точка 1). 

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-01

	№ точки
	Y
	X

	1
	86057,99
	127224,09

	2
	86144,59
	128258,31

	3
	85775,69
	128258,31

	4
	85775,69
	127207,22


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3


	Этажность максимальная, до
	16 этажей

Таблица 9.1, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	30 этажей

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	11250 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	281 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 38,12 га

Этажность застройки – до 30 этажей 

Расчетная численность населения – 10720 человек

Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 428800,86 кв. м.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	281
	25% РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	11250
	+25%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	546
	встроено-пристроенные учреждения  - 193 

353 из них:

обеспеченность  в микрорайоне 05-03 - 227

обеспеченность  в микрорайоне 05-04 - 126

	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	-
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	6755
	-
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	976
	976 из них:
обеспеченность  в микрорайоне 05-02 - 500

обеспеченность  в микрорайоне 05-03 - 310

обеспеченность  в микрорайоне 05-04 - 166
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	33
	-
	В соответствии с РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	32208
	-
	В соответствии с  РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	7504
	7504
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	6,9
	+38%  РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	53600
	74208
	+38%  РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	  450 Шт./ 1000 чел
	4824
	4824
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	21440
	21440
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	118980
	118980
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	в соответствии с РНГП


2. Для территории, общей площадью 66,42 га, в границах планировочного микрорайона 05-02:

от пересечения планируемой автомобильной  дороги  «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» и  планируемой Улицы №3 (точка 1) на юго-восток вдоль южной границы автодороги «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» до пересечения с планируемой Магистралью №6 (точка 2), далее на юго-запад  вдоль  Магистрали №6 до пересечения с планируемой Улицей №3 (точка 3), далее на северо-запад и север вдоль планируемой Улицы №3 до  автодороги «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» (точка 1). 

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-02

	№ точки
	Y
	X

	1
	86143,19
	128292,81

	2
	85504,42
	129262,52

	3
	84889,11
	128566,85


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	11250 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	281 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 66,42 га

Этажность застройки – до 16 этажей 

Расчетная численность населения – 18681 человек

Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 747250,0 кв. м.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	281
	25% РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	11250
	+25%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	953
	987 из них:

отдельностоящее учреждение - 300

отдельностоящее учреждение - 300

встроено-пристроенные учреждения  - 387
	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	33355
	отдельностоящие учреждения - 10500

10500
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	1700
	1000

1200
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	28900
	17000

20400
	В соответствии с РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	13077
	13077
	В соответствии с  РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с  РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	93405
	74724
	- 20% в соответствии  РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	8406
	8406
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	37362
	37362
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	207360
	207360
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	 в соответствии РНГП


3. Для территории, общей площадью 73,86 га, в границах планировочного микрорайона 05-03:

от пересечения планируемой Магистрали №7 и  планируемой Улицы №2 (точка 1) на восток вдоль южной границы Улицы №2 до пересечения с планируемой Улицей №3 (точка 2), далее на юг и юго-восток  вдоль  Улицы №3 до пересечения с планируемой Магистралью №6 (точка 3). От выше указанной точки на юго-запад вдоль планируемой Магистрали №6 до восточной границы земельного участка земель сельскохозяйственного назначения (точка 4) с продолжением в юго-западном направлении  по восточной, северной и западной  границам земельного участка сельскохозяйственного назначения, исключая его (точка 5), далее на запад вдоль Магистрали №6 до пересечения с планируемой Магистралью №7 (точка 6), далее на северо-восток и север вдоль Магистрали №7 до пересечения с планируемой Улицей №2 (точка 1). 

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-03

	№ точки
	Y
	X

	1
	85720,69
	127807,87

	2
	85740,69
	128261,31

	3
	84869,02
	128541,41

	4
	84581,20
	128186,63

	5
	84513,90
	128102,89

	6
	84460,30
	127454,88


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Этажность максимальная, до
	16 этажей

Таблица 9.1, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	30 этажей

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	11250 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	281 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 73,86 га

Этажность застройки – до 30 этажей 

Расчетная численность населения – 20772 человек

Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 830897,01 кв. м.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	281
	25% РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	11250
	+25%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	1059
	1286 из них:
отдельностоящее учреждение - 300

отдельностоящее учреждение - 300

встроено-пристроенные учреждения  - 686 
	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	37065
	отдельностоящие учреждения – 

10500

10500
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	1890
	1100

1200
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с  РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	32130
	18700

20400
	В соответствии с  РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	14540
	14540
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с   РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	103860
	83088
	- 20% в соответствии с   РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	9347
	9347
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	41544
	41544
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	230550
	230550
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	В соответствии с РНГП


4. Для территории, общей площадью 69,22 га, в границах планировочного микрорайона 05-04:

от пересечения автомобильной дороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» и планируемой Улицей №2 (точка 1) на восток вдоль южной границы Улицы №2 до пересечения с планируемой Магистралью №7 (точка 2), далее на юг и юго-запад  вдоль  западной границы Магистрали №7 до пересечения с северной границей планируемой Магистрали №6 (точка 3). От выше указанной точки на северо-запад вдоль планируемой Магистрали №6 до восточной границы автомобильной дороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» (точка 4), далее на северо-восток и север вдоль автодороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» до пересечения с планируемой Улицей №2 (точка 1). 

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-04

	№ точки
	Y
	X

	1
	85740,76
	127206,25

	2
	85720,69
	127728,31

	3
	84478,94,
	127413,88

	4
	84727,46
	126864,54


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Этажность максимальная, до
	16 этажей

Таблица 9.1, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	30 этажей

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	11250 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	281 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 69,22 га

Этажность застройки – до 30 этажей 

Расчетная численность населения – 19467 человек

Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 778684,75 кв. м.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	281
	+25%  РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	11250
	+25%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	993
	1228 из них:
отдельностоящее учреждение - 330

отдельностоящее учреждение - 330

встроено-пристроенные учреждения  - 568
	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	34755
	отдельностоящие учреждения - 11550

11550
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	1752
	1100

1100
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	29784
	18700

18700
	В соответствии с РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	13627
	13627
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	97335
	77868
	- 20% в соответствии с РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	8760
	8760
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	38934
	38934
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	216090
	216090
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	В соответствии с РНГП


5. Для территории, общей площадью 48,19 га, в границах планировочного микрорайона 05-07:

от пересечения планируемой автомобильной дороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» и планируемой Магистрали №6 (точка 1) на юго-восток  вдоль южной границы Магистрали №6 до планируемой Магистрали №7 (точка 2), далее на юго-запад до  автомобильной дороги регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова - Всеволожск» (точка 3), с продолжением в юго-западном направлении вдоль автодороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова - Всеволожск» до пересечения с автодорогой «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» (точка 4). От вышеуказанной точки, на северо-восток до пересечения с планируемой Магистралью №6 (точка 1)

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-07

	№ точки
	Y
	X

	1
	84687,61
	126843,41

	2
	84438,80
	127393,43

	3
	83864,76
	126960,23

	4
	83792,92
	126540,90


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	10100 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	253 чел/га


Технико-экономические показатели
Территория – 48,19 га

Этажность застройки – до 16 этажей 

Расчетная численность населения – 12169 человек
Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 486755,59 кв. м.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	253
	+12%  РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	10100
	+12%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	621
	621 из них:

отдельностоящее учреждение - 280

отдельностоящее учреждение - 280

встроено-пристроенные учреждения  - 61 
	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	21735
	отдельностоящие учреждения – 

9800

9800
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	1107
	1100
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с  РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	18819
	18700
	В соответствии с РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	8518
	8518
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	60845
	48676
	-20% в соответствии с  РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	5476
	5476
	В соответствии с РНГП
Всего =4651 м/м в том числе:

Жилой фонд - 4452 м/м;

Социальные объекты-199 м/м.

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	24338
	24338
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	135060
	135060
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	В соответствии с РНГП


6. Для территории, общей площадью 55,71 га, в границах планировочного микрорайона 05-08:

от пересечения планируемой Магистрали №6 и Проезда №3 (точка 1) на юго-восток  вдоль южной границы Магистрали №6 до планируемой автомобильной дороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» (точка 2), далее на юго-запад вдоль западной границы вышеуказанной автомобильной дороге до  автомобильной дороги регионального значения «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова - Всеволожск» (точка 3), далее на северо-запад вдоль автодороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова - Всеволожск» до юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:107 (точка 4). От вышеуказанной точки, на северо-восток по юго-восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0605001:107, 47:07:0605001:108, 47:07:0605001:245 (точка 5), далее на северо-запад по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605001:245 до Проезда №3 (точка 6), далее в северо-восточном направлении вдоль Проезда №3 до исходной точки (точка 1) 

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-08

	№ точки
	Y
	X

	1
	84956,36
	126238,34

	2
	84705,92
	126802,18

	3
	83800,11
	126052,70

	4
	83999,36
	125682,46

	5
	84680,89
	126395,31

	6
	84868,47
	126144,95


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	10403 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	260 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 55,71 га

Этажность застройки – до 16 этажей 

Расчетная численность населения – 14489 человек
Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 579572,68 кв. м.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	260
	+16%  РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	10403
	+16%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	739
	1025 из них:

отдельностоящее учреждение - 280

отдельностоящее учреждение - 280

встроено-пристроенные учреждения  - 465
	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	25865
	отдельностоящие учреждения – 

9800

9800
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	1318
	900

1100
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с  РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	22406
	15300

18700
	В соответствии с РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	10142
	10142
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	72445
	57956
	- 20% в соответствии с РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	6520
	6520
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	28978
	28978
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	160830
	160830
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	В соответствии с РНГП


7. Для территории, общей площадью 38,10 га, в границах планировочного микрорайона 05-09:

от пересечения планируемой автомобильной дороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» и Проезда №3 (точка 1) на юг и юго-запад  вдоль  автомобильной дороги «Колтуши – д. Новосаратовка с мостовым переходом через реку Нева и соединением с дуговой магистралью на левом берегу Невы на территории Санкт-Петербурга» до планируемой Магистрали №6 (точка 2), далее на северо-запад  вдоль Магистрали №6 до Проезда №3 (точка 3), далее в северо-восточном направлении вдоль Проезда №3 до исходной точки (точка 1)

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-09

	№ точки
	Y
	X

	1
	85740,69
	127161,63

	2
	84745,77
	126823,32

	3
	84989,72
	126274,10


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	11250 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	281 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 38,10 га

Этажность застройки – до 16 этажей 

Расчетная численность населения – 10714 человек

Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 428577,22 кв. м.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	281
	+25%  РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	11250
	+25%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	546
	605 из них:

отдельностоящее учреждение - 280

отдельностоящее учреждение - 280

встроено-пристроенные учреждения  - 325 
	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	19110
	отдельностоящие учреждения – 

9800

9800
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	975
	1100
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с  РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	16575
	18700
	В соответствии с РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	7500
	7500
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	53570
	42856
	- 20% в соответствии с РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	4821
	4821
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	21428
	21428
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	118920
	118920
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	В соответствии с РНГП


8. Для территории, общей площадью 30,61 га, в границах планировочного микрорайона 05-12:

от северо-западной границы квартала 27 Невского участкового лесничества Кировского лесничества (точка 1) на юго-восток и юго-запад вдоль северо-западных границ квартала 27 и квартала 26 Невского участкового лесничества Кировского лесничества до планируемой автомобильной дороги «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» (точка 2). От вышеуказанной точки, на северо-запад и запад вдоль планируемой автомобильной дороги «Чёрная Речка – Дубровка – Новосаратовка до въезда в городской посёлок Дубровка» до юго-восточной границы квартала 19 Невского участкового лесничества Кировского лесничества (точка 3), далее на северо-восток вдоль юго-восточных границ кварталов 19 и 20 Невского участкового лесничества Кировского лесничества до исходной точки (точка 1)

Координаты основных характерных точек границы планировочного микрорайона 05-12

	№ точки
	Y
	X

	1
	86951,52
	129179,31

	2
	86065,39
	128549,76

	3
	86189,90
	128152,54


	Показатели
	Нормативы согласно действующим РНГП ЛО
	Предлагаемые показатели

	1
	2
	3

	Плотность жилого фонда, до
	9000 кв.м./га
Таблица 11, городская категория населенного пункта 
зона интенсивной урбанизации А
	10120 кв.м./га

	Плотность населения (при жилищной обеспеченности 40 кв.м. на человека), до
	225 чел./га
Таблица 12, зона интенсивной урбанизации А
	253 чел/га


Технико-экономические показатели

Территория – 30,61 га

Этажность застройки – до 16 этажей 

Расчетная численность населения – 7745 человек

Общая площадь жилого фонда (квартир)  – 309781,82 кв. м.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	
	
	в соотв. с РНГП ЛО
	в соотв. с предложением
	отклонение от РНГП ЛО (+/-)

	1
	Плотность населения
	чел/га
	225
	253
	+12%  РНГП

	2
	Жилищная обеспеченность населения
	кв.м общ.площ. квартир/1 чел.
	40
	40
	В соответствии с РНГП

	3
	Плотность жилого фонда
	кв.м общ. площ. квартир/1 га
	9000
	10120
	+12%  РНГП

	4
	Обеспеченность мест в ДДУ
	мест/1000 жителей
	51
	51
	В соответствии с РНГП

	5
	Общее количество мест в ДДУ
	мест
	395
	336 из них:

отдельностоящее учреждение - 280

встроено-пристроенные учреждения  - 56 

обеспеченность  в микрорайоне 05-11 - 59 


	В соответствии с РНГП

	6
	Размер земельного участка для размещения ДДУ
	кв.м/место
	35
	35
	В соответствии с РНГП

	7
	Общая площадь территории для размещения ДДУ
	кв.м
	13825
	отдельностоящее учреждение – 

9800
	В соответствии с РНГП

	8
	Обеспеченность мест в школах
	мест/1000 жителей
	91
	91
	В соответствии с РНГП

	9
	Общее количество мест в школе
	мест
	705
	600

обеспеченность  в микрорайоне 05-11 - 105 
	В соответствии с РНГП

	10
	Размер земельного участка для размещения школ
	кв.м/место
	17
	17
	В соответствии с  РНГП

	11
	Общая площадь территории для размещения школ
	кв.м
	11985
	10200
	В соответствии с РНГП

	12
	Радиус обслуживания населения ДДУ и школами
	м
	500
	500
	В соответствии с РНГП

	13
	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения
	кв.м
	5422
	5422
	В соответствии с РНГП

	14
	Удельный показатель зеленых насаждений общего пользования
	кв.м/чел.
	5
	5
	В соответствии с РНГП

	15
	Общая площадь зеленых насаждений общего пользования
	кв.м
	38725
	30980
	- 20% в соответствии с РНГП

	16
	Общее количество машиномест 
	 450 Шт./ 1000 чел
	3485
	3485
	В соответствии с РНГП

	17
	Общая площадь территории для размещения открытых стоянок 
	 25кв.м на 1 машину
	15490
	15490
	В соответствии с РНГП

	18
	Общая площадь территории для размещения встроено и встроено-пристроенных автостоянок
	30кв.м/1 машину
	85950
	85950
	В соответствии с РНГП

	19
	Площадь территорий для сбора бытовых отходов
	кв.м/чел.
	0,3
	0,3
	В соответствии с РНГП


Схема планировочной организации территории Генерального плана муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (выкопировка)
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